**豫科建字[2017]10号**

 **签发：常聚芳**

**2017年冬季安全生产大检查、扬尘治理通知暨实施方案**

各部门、分公司、项目部：

为进一步加强建设安全生产工作，严格落实安全生产责任，有效防范和坚决遏制重特大事故，为党的十九大胜利召开营造稳定的安全生产环境，按照《郑州市2017年冬季建筑工地安全生产、扬尘治理工作部署》会议精神，公司决定在全公司承接的建设工程开展安全生产大检查活动。具体实施方案如下：

一、工作目标

进一步强化安全生产责任，以坚决遏制重特大事故为重点，以“三下降一杜绝”为目标，坚持全面检查与项目自查相结合，集中开展安全生产大检查，严格落实各项安全防范责任和措施，坚决遏制重特大事故。

二、组织机构

为加强工作领导，确保各项工作规范、有序、高效进行，公司成立安全生产大检查工作领导小组：

组　长：常聚芳

副组长：常磊、蒋矩平、赵玉珍

成　员：王国涛、决伟、李亚楠、李冠英

建设工程安全生产大检查活动领导小组办公室设在安全部，办公室主任由蒋矩平兼任，同时成立检查组，具体分工如下：

检查组

组　长：常磊

副组长：蒋矩平

成　员：王国涛、决伟、李亚楠、李冠英、樊晓鹏

检查范围：公司承接所有施工项目

三、工作安排

从即日起至2017年10月20日，集中10天时间开展安全生大检查：

(一)动员部署，自查自改。

1．要结合实际制定具体实施方案，明确大检查的主要任务、重点内容和工作要求，落实责任、细化措施，层层动员部署，广泛宣传发动。

2．各项目要按照大检查部署要求，组织力量对照公司层面检查内容深入开展自查自改。

3.公司组织对生产经营建设全过程及每个部位、每个环节、每个岗位全面排查安全风险点和隐患，制定风险防控描施，建立安全隐患清单和整改清单，落实安全隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，彻底整改隐患。

(二)检查，集中整治。

1．公司结合实际制定检查表，详细列明检查事项、具体内容和检查标准，在项目自查自改的基础上，组织检查组深入开展对表检查，对安全意识淡薄、安全措施薄弱项目要做到检查全覆盖。

2．对检查发现的每一项违法违规行为，要依法严格落实停工整顿、上限处罚等措施。

3．对大检查发现的每一项事故隐患，要严格落实整改责任，制定整改措施，立即整改。对重大事故隐患实行重点检查督促整改，确保整改到位。

(三)实地检查，巩固提高。

公司采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查、交叉检查等多种方式，深入开展检查。突出重点地区、重大项目、关键部位进行重点检查，对停工整改项目进行跟踪复查。

四、排查重点

（一）重点排查高层房屋建筑施工过程中高支模、起重机械、深基坑等危险性较大分部分项工程是否存在安全隐患。

1. 危险性较大分部分项工程要严格按照法律规范标准进行安全专项施工方案编制、审核、专家论证以及安全技术交底。

2．深基坑工程安全管理情况。深基坑（槽）土方开挖、基坑支护、临边防护、变形监测、专用梯道、降水排水和边坡作业等是否符合有关规定及标准规范要求。对工程周边可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线的监测、防护和评估情况。

对深度达到1.5m的基坑施工，要全部实行现场安全员旁站监督，对深度达到2.2m的基坑施工，要扎实做好基坑防护，对深度达到3m以上的基坑施工，要严格按照国家法律法规和《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规范施工，厉行立改，坚决消除建筑施工安全隐患。

3.施工现场脚手架搭设、模板支撑体系是否规范，扫地杆及斜撑搭设是否满足规范要求，防护架体是否超出作业面，整体稳定性是否符合规范要求。

4.“三宝、四口、五临边”的防护是否到位，搭设方式及材质是否符合规范要求；卸料平台钢丝绳拉环、预埋扣件、连墙件或锚固钢筋设置是否规范。

5.施工现场建筑起重机械是否在规定时限内办理产权备案及检测、使用登记相关手续，是否存在违规投入使用的情况；建筑起重机械安装拆卸企业是否具备安拆资质和安全许可证以及现场专职安全生产管理人员是否按规定足额配备。

（二）全面落实建筑施工安全生产项目责任，严格规范各方的安全生产行为。一是项目安全管理人员的保证体系的建立情况；二是安全文明施工措施费用专用帐户的建立、支付、使用情况；三是安全管理资料的建立和审批情况；四是特种作业人员的教育培训和持证上岗情况；五是施工现场的实体安全防护、文明施工情况。

河南科兴建设有限公司

二零一七年十月十日