安全生产大检查督查检查表

检查项目： 检查时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 一 | 1、项目安全生产管理责任落实情况；2、按规定配备专职安全员；3、安全文明措施费使用情况。 | 　 | 　 |
| 二 | 1、危险性较大危险源按照专项施工方案组织实施；2、项目自查自纠检查隐患未按期整改；3、对新进场转岗工人进行班前安全教育。 | 　 | 　 |
| 三 | 1、特种作业人员是否全部持证上岗；2、主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志、3、主要道路及加工区未进行硬化处理，4、施工现场未采取防尘措施、冲洗设备、喷淋等扬尘措施。 | 　 | 　 |
| 四 | 1、脚手架架体未按专项方案施工；2、架体与建筑结构拉结方式或间距是否符合规定；3、架体外侧是否设置密目安全网全封闭和水平防护平网悬挂情况；4、悬挑架体立杆底部与悬挑钢梁连接是否采取可靠固定措施。 |  |  |
| 五 | 1、深基坑是否按照专项方案施工；2、基坑四周设排水等措施；3、基坑周边是否按规定设置防护栏杆； |  |  |
| 六 | 1、现场作业人员全部佩戴安全帽；2、高空作业人员是否全部佩戴安全带及悬挂是否正确；3、工作面边沿临边、洞口防护是否到位 |  |  |
| 七 | 1、外电线路与在建工程及脚手架、起重机械安全距离是否符合要求；2、配电系统是否采取三级配电、两级保护系统3、现场照明与动力用电混用。 |  |  |
| 八 | 1、升降机、塔式起重机未安装起重量限制器、防坠安全器或不灵敏；2、地面防护围栏是否符合规定；3、重钢丝绳数少于2根或未相对独立；4、钢丝绳磨损、变形等未进行及时更换；5、导轨架垂直度是否符合规范要求。 |  |  |

检查人：

检查时间：